www.blogspot.com
tatianaifa
Полезные советы хозяйкам
1	http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/rQFi/~3/f60bo_PuFAw/1.html	Схемы для вязания крючком - 1	2013-11-01T02:38:05.806-07:00	tag: вязаные изделия endoftag tag: схемы для вязания крючком endoftag tag: ажурные изделия endoftag 	 В прошлый раз я давала вам идеи для вязания крючком. Ажурные модели, честно говоря, очень оригинальные и, мне кажется, великолепные. Сегодня я дам последнюю картинку ажурного изделия и буду выкладывать схемы для вязания всех вышеперечисленных изделий. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что на картинках с готовым изделиями имеется нумерация, смотрите в схемах соответствие этим нумерациям. Итак, поехали.            Позже выложу еще схемы для вязания крючком.  
2	http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/rQFi/~3/zHRlnaG9CNY/2.html	Идеи для вязания крючком - 2	2013-10-30T05:38:05.154-07:00	tag: идеи для вязания endoftag tag: ажурные изделия endoftag tag: изделия ажурной вязки endoftag tag: вязка крючком endoftag 	 Вот продолжение идей для вязания. Здесь тоже имеются изделия ажурной вязки, связанные крючком.             
3	http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/rQFi/~3/R44w21IsCQk/1.html	Идеи для вязания крючком - 1	2013-10-29T06:30:28.489-07:00	tag: идеи для вязания крючком. вязаные изделия endoftag 	 Вот вам еще идеи для вязания. Как сброшу картинки, примусь за схемы.                 
4	http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/rQFi/~3/LH2T5KeylrE/blog-post_29.html	Идеи для вязания спицами и крючком	2013-10-29T06:22:50.752-07:00	tag: идеи для вязания endoftag tag: вязание крючком endoftag tag: ажурные изделия endoftag 	 Здесь я хотела бы поделиться теми материалами, которые собирала в течение нескольких лет. Вы обязательно найдете для себя и своих близких наиболее подходящие модели, которые с радостью свяжете.                   
5	http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/rQFi/~3/kr2D0-naUAQ/blog-post_26.html	Салатовый цвет в интерьере помещений	2013-10-26T11:31:13.221-07:00	tag: комнатные растения endoftag tag: оформление помещений endoftag tag: салатовый цвет в интерьере endoftag tag: цветовые акценты endoftag 	 Грамотно подобранное цветовое решение при оформлении помещения – это уже половина успеха. Правильный цвет помогает создать уютную и приятную атмосферу и воздействует положительно на настроение владельцев помещения.    Цветовое решение определяет во многом и характер помещения. При использовании определенного цвета можно создать в комнате жизнерадостную, динамичную и активную атмосферу или, наоборот, тихую, спокойную и очень уютную.    При оформлении помещения не стоит ориентироваться на советы близких и друзей, цвет необходимо подбирать строго индивидуально. Но, при необходимости, можно обратиться к профессиональному дизайнеру. Кстати, стилисты и психологи считают, что человек наиболее комфортно чувствует себя в тех помещениях, которые оформлены в светло-зеленых тонах. Так, например, салатовый цвет применяется дизайнерами при создании различных интерьеров. Он символизирует начало новой жизни, красоту и молодость. Однако салатовый, как ни странно, используется в дизайне интерьеров помещений не очень часто. Этот цвет считается одним из самых сложных в сочетаемости с другими тонами. В то же время, при правильном использовании салатового цвета в сочетании с другими, правильно подобранными оттенками, можно создать в помещении атмосферу тепла, гармонии и уюта.      Тем, кто любит этот цвет и хочет применить его при оформлении какого-либо помещения, хотелось бы дать несколько простых советов.    Крайне не рекомендуется использовать салатовый в качестве фона. Лучше с его помощью создать какие-либо цветовые акценты. Так, например, в комнату можно поставить мебель с обивкой или фасадами салатового цвета. Желательно, чтобы эти цветовые акценты были расставлены на более спокойном фоне. Дело в том, что салатовый относится к ярким, насыщенным, динамичным и, в то же время, утомляющим глаз, тонам. Хорошо приглушают салатовый белый и бежевый цвета.    Помимо этого, необходимо прислушаться и к своим ощущениям. Если помещение, оформленное в салатовых тонах, не вызывает ощущения комфорта и покоя, значит, необходимо уменьшить количество этого цвета и использовать больше щадящих, мягких и приглушающих оттенков.    Не стоит ограничиваться лишь одним салатовым цветом при оформлении помещения, можно поэкспериментировать и с другими зелеными оттенками, например, с цветом неяркой травы, весенней зелени или «бутылочным стеклом». Естественно, такой зеленый интерьер необходимо обязательно «разбавить», в этом случае, более нейтральным и универсальным цветом.    Как говорилось ранее, не стоит использовать в интерьере помещений светло-зеленый  цвет масштабно, лучше создать яркие цветовые акценты в виде салатовых штор, диванных подушек, рамок для фотографий, пледов и других предметов интерьера. Правда, необходимо обязательно следить за тем, чтобы все салатовые предметы составляли единый ансамбль.   В качестве салатовых цветовых акцентов можно также использовать крупные, яркие комнатные растения, которые можно расставить на подоконниках и полу и полочках. При помощи грамотно подобранных комнатных растений можно даже создать в помещении красивый зеленый уголок, который станет настоящей «изюминкой».   Несмотря на то, что салатовый является динамичным и активным цветом, он более всего располагает вдумчивому и медленному процессу усвоения. Поэтому его настоятельно рекомендуется использовать в дизайне кухни, так как салатовый сделает более приятным прием пищи.    Цветовые сочетания: салатовый и синий    Сочетание этих двух цветов может быть более плавным, нарядным или, наоборот, ярким. Самые яркие сочетания салатового и синего оттенков подойдут больше всего при оформлении ванной, детской комнаты или кухни. В гостиной или спальне лучше использовать салатовый с более спокойными оттенками синего, например, с сине-зеленым или бирюзовым.    Цветовое сочетание: салатовый и коричневый    Данное цветовое сочетание может быть более мягким или, наоборот, контрастным и ярким. Любые оттенки коричневого придадут помещению, оформленному в салатовом цвете, плавности и нежности.    Предметы интерьера из более темных сортов дерева подойдут тем ,кто предпочитает выделить интерьер более четкими и броскими границами.    Цветовое сочетание: салатовый и черный    Такое цветовое сочетание является самым необычным. Дело в том, что салатовый относится к позитивным и ярким тонам, в то время как черный цвет считается очень мрачным и «давящим». Для того, чтобы интерьер помещения, оформленного в салатово-черном цвете, не выглядел слишком траурно, необходимо добавить в такое сочетание цвет роскоши – золотой или светло-серый.    Салатово-черное цветовое сочетание больше всего подходит при оформлении молодежных клубов, ванной или комнаты подростка. 
6	http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/rQFi/~3/dS3yw1H3bK0/blog-post.html	Жидкие обои. Достоинства и недостатки	2013-10-25T14:28:23.281-07:00	tag: отделочные материалы endoftag tag: фактурная штукатурка endoftag tag: отделка поверхностей endoftag tag: жидкие обои достоинства endoftag 	    Жидкие обои – сравнительно новый вид отделочного материала, который до недавнего времени применялся, в основном, для отделки стен в офисных помещениях.    Жидкие обои представляют собой достаточно густую смесь, в состав которой входят следующие компоненты: специальный клеевой состав, качественные красители и волокна хлопковые или целлюлозные.    В продажу жидкие обои поступают в порошкообразном или жидком виде.    Порошковые обои перед использованием разводят водоэмульсионными красками необходимого цвета или оттенка. После этого отделочный материал наносится на поверхность стен при помощи малярного валика или краскопульта.    В состав текстильных (жидких) обоев входят волокна целлюлозы или хлопка, а также компоненты, создающие декоративный эффект – перламутр, волокна шерсти, ангоры, натурального шелка.    По своему составу, да и по внешнему виду, жидкие обои больше напоминают другой отделочный материал – декоративную штукатурку.    Обычные жидкие обои в виде сухого порошка, подобно декоративной штукатурке, упаковывают в полиэтиленовую герметичную тару. Для получения смеси необходимой консистенции порошок просто разводят, согласно инструкции, определенным количеством воды.    Готовое покрытие обладает особой структурой, в которой имеется один основной цвет и два дополнительных оттенка.    Многокомпонентная смесь, нанесенная на стены, превосходно заполняет щели в тех местах, где расположены рамы, плинтусы, наличники, выключатели, розетки и позволяет скрыть некоторые трещины и мелкие дефекты поверхности стен. Это позволяет существенно сэкономить на предварительной подготовке поверхностей.     По сравнению с другими видами обоев, жидкий отделочный материал совершенно не «боится» неровных стен и углов, не имеет никаких швов.    Для получения идеально ровной поверхности, все же, придется выполнить предварительные работы по выравниванию стен. Как правило, в магазинах, где продаются жидкие обои, можно приобрести и фирменные грунтовки для выравнивания стен.    Жидкие обои можно использовать для отделки разнообразных поверхностей. В отдельных случаях это отделочное покрытие используют для труб и батарей центрального отопления. Правда, перед нанесением состава вышеназванные поверхности рекомендуется дополнительно обработать специальными защитными составами, предохраняющими металл от коррозии.    Достоинства и недостатки жидких обоев.    Естественно, принято, в первую очередь, перечислять достоинства.    К основным плюсам можно отнести герметичность упаковок. Если рулонные обои во время доставки легко можно испачкать, порвать или поцарапать, то с жидкими отделочными материалами этого не происходит.    Если стены имеют достаточно ровную поверхность, то для нанесения жидких обоев не требуется предварительная подготовка стен шпаклеванием и грунтованием. Данный отделочный материал имеет в своем составе только натуральные  материалы и компоненты, которые обеспечивают экологическую чистоту и безопасность обоев.    Большим плюсом жидких обоев является их превосходный, эстетический внешний вид и высокая износоустойчивость. Нельзя не упомянуть о том, что поврежденную поверхность жидких обоев можно всегда с легкостью отремонтировать.    Самым удивительным и специфичным свойством данных обоев является возможность их последующего использования. Для этого достаточно только при помощи шпателя снять это покрытие с поверхности стен, затем поместить в специальную емкость и, при повторном использовании, просто развести необходимым количеством воды.    Теперь можно поговорить и о недостатках жидких обоев. Главным минусом является способность этого отделочного материала быстро смываться при постоянной влажной уборке. Для того чтобы с обоями во время таких уборок ничего не происходило, их необходимо предварительно покрыть защитными специальными составами. Стены в данном случае не только будут надежно защищены, но и сохранят свой привлекательный внешний вид.    Еще одним недостатком этих обоев является длительное время сушки. Этот отделочный материал может сохнуть до четырех суток.  Для большей эффективности содержания и эксплуатации различных строений, необходимо регулярно производить техническое обслуживание зданий и сооружений, которое включает в себя контроль за инженерными коммуникациями,системами водоснабженияи т. д. 
7	http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/rQFi/~3/8f3VzcSwNFg/blog-post_28.html	Как визуально расширить пространство помещения?	2013-09-28T10:33:05.413-07:00	tag: расширение пространства помещения endoftag tag: буры по бетону endoftag 	 Некоторые хитрости и декоративные приемы позволяют расширить визуально помещение. Это можно сделать при помощи расположенных определенным образом зеркальных полотен, длинных штор и т. д. Все эти хитрости и приемы заставляют помещение казаться просторнее и придают ему недостающий объем. Но, обо всем по порядку.  С помощью обоев с вертикальным рисунком можно визуально "приподнять" потолок. Визуально вытянуть комнату вверх позволять карнизы для окон, расположенные под потолком.  Визуально расширить пространство комнаты можно при помощи больших зеркал, расположенных друг против друга. А иллюзию второго окна поможет создать зеркальное полотно, установленное напротив реального окна.  Расширить визуально маленькое пространство позволит мебель из стекла и зеркал. Такая мебель практически не заметна и кажется прозрачной. Скрыть предметы, стоящие на полках можно при помощи дверцы из матового стекла или зеркала.  Многие владельцы малогабаритных помещений боятся вешать на стены большие картины. Однако эти предметы декора также способны расширить визуально пространство помещения, нужно только выбирать те картины, где преобладают голубые цвета.   В маленьких помещениях необходимо избегать штор из тяжелых тканей и больших ковров. Пол лучше отделать деревом или плиткой, вместо комодов рекомендуется установить подвесные полки, а на окна повесить жалюзи, полупрозрачные, воздушные занавески или тюль.   При сверлении отверстий разного размера и перфорации необходимо использовать буры по бетону. Их можно приобрести в строительных магазинах и в специализированных интернет-магазинах, в  которых можно узнать  о наличии этой продукции   различного диаметра и длины. Использовать буры по бетону можно как в профессиональном и промышленном строительстве, а также для домашних работ. Стоимость и рабочие характеристики буров по бетону делают их самым востребованным инструментом.       
8	http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/rQFi/~3/6rYSKsXFAJM/blog-post.html	Что такое дублерин и для чего он нужен?	2013-09-27T12:20:58.058-07:00	tag: трикотажный эластичный дублерин endoftag tag: дублерин endoftag tag: золото endoftag 	     Дублерин, также как и флизелин, представляет собой прокладочный материал, на одну сторону которого наносят специальный клеевой состав. Клей имеет форму порошка и он рассыпан равномерно по поверхности дублерина на определенном расстоянии. Флизелин клеевой отличается от дублерина тем, что первый является имеет нетканую основу, а второй – тканую.      Дублерин обладает некоторыми преимуществами перед флизелином. Во-первых, это отменная драпируемость, во-вторых, этот материал обладает хорошей растягиваемостью. Дублерин используют для придания объема ткани и ее усиления. При использовании дублерина ткань меньше подвергается сминаемости и становится более ноской. Если ткань легко деформируется во время стирки, длительной носки или утюжки, ее рекомендуется продублировать этим материалом.      Дублерином дублировать можно разные материалы, начиная с блузочных легких тканей и заканчивая тяжелыми и плотными пальтовыми.      Дублерин применяется для укрепления полочек жакетов, подбортов пиджака и т. д. Многие мастерицы боятся, что после использования дублерина ткань будет стоять «колом». Бояться нечего, этого не будет, так как дублерин тоже является тканью, причем достаточно легкой.      Правда, прежде чем приобрести этот подкладочный материал, необходимо обратить внимание на его вид.      Существует несколько видов дублерина:     - на основе ткани;     - ворсистый трикотажный;     - трикотажный эластичный.     Подкладочный материал на основе ткани не тянется и обладает достаточной жесткостью. Этот материал используется для усиления и объема тканей. Применяют этот дублерин при пошиве изделий из кожи, тяжелых тканей, обуви и кожзама.      Ворсистый трикотажный дублерин не сильно растягивается и обладает большей мягкостью. Дублерин может и немного растянуться, но тянется он только в одну сторону. Используют этот подкладочный материал для создания объема и укрепления тканей. Подходит ворсистый трикотажный дублерин для укрепления полочек при изготовлении демисезонных вещей: классических костюмов, женских и мужских пальто.      Трикотажный эластичный дублерин очень тонкий, легкий и мягкий. Он способен растянуться в любом направлении и обладает хорошей эластичностью. Подходит этот подкладочный материал для самых легких и тонких тканей. Его применяют при изготовлении струящихся юбок, женских блузонов, летних легких платьев.      Золото – это благородный металл, который во все времена ценился у всех народов. Качественные украшения из драгоценного металла являются не только идеальным знаком внимания, но и прекрасным вложением денежных средств. Самые идеальные подарки – это золотые украшения. Наибольшей популярностью пользуются  серьги кольца белое золото , которые станут великолепным презентом для близкого человека или родственника.     
9	http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/rQFi/~3/PPvlO6NkGCY/blog-post_22.html	Выращивание тюльпанов	2013-08-22T06:45:33.880-07:00	tag: хранение тюльпанов endoftag tag: выращивание тюльпанов endoftag tag: ковры ручной работы endoftag 	     Выращивание и уход за тюльпанами должны проходить в несколько этапов: высадка, выгонка с последующим хранением. Однако о тюльпанах необходимо правильно заботиться и в период их цветения.      Эти прекрасные цветы требуют постоянного ухода и осмотра. Дело в том, что именно в период цветения можно обнаружить те тюльпаны, на лепестках которых имеются пятна другого цвета. В период цветения тюльпанов можно также выявить цветы, отстающие в росте. Все эти растения необходимо обязательно удалять вместе с комом земли, в которой они растут.     Для предотвращения заражения здоровых тюльпанов, нельзя выбрасывать зараженные или отстающие в росте цветы вместе с луковицами в компостную кучу.      Тюльпаны в период роста следует регулярно и обильно поливать. Перед процедурой полива воду нужно сначала прогреть в бочке или баке. После этого тюльпаны можно поливать. После процедуры полива нужно сразу же разрыхлить почву, в которой растут тюльпаны. Эта процедура способствует длительному удержанию влаги.     При рыхлении необходимо прополоть землю и удалить все сорняки, которые часто затеняют молодые тюльпаны.        В период цветения тюльпанов следует регулярно проводить сортовой осмотр. Если попадаются нестандартные экземпляры, их нужно маркировать или удалять. Для получения хороших луковиц следует постоянно отщипывать те цветки, которые отцвели. Если планируется использовать цветы для букета, то срезать нужно только те тюльпаны, у которых имеется один или два листа.      Хранение луковиц тюльпанов     После того, как растения отцветут, луковицы нужно выкопать. Не стоит дожидаться засыхания надземной части растения, луковицы нужно выкапывать сразу же после пожелтения надземной части. После этого луковицы тюльпанов следует просушить в течение двух или трех дней в тени. После просушивания луковицы растений необходимо отсортировать по размеру. Хранить луковицы рекомендуется при температуре 20 градусов в темном и сухом месте.      Одежда и предметы интерьера ценились во все времена и у всех народов. Ситуация не изменилась и сегодня. Несмотря на обилие недорогих и ярких ковров, изготовленных машинным способом, люди предпочитают приобретать ковры ручной работы и предметы интерьера, сделанные вручную с любовью.  
10	http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/rQFi/~3/SODlRuvKNeQ/blog-post_1.html	Самые популярные ампельные растения	2013-08-01T22:54:55.192-07:00	tag: крестовник роули endoftag tag: комнатные растения endoftag tag: плющ обыкновенный endoftag tag: ампельное растение endoftag 	     Ампельные растения с ниспадающими побегами создают в любом помещении уютную и радостную атмосферу. Эти комнатные растения напоминают чем-то мини водопады и игривые фонтанчики.      А теперь поговорим о том, как ампельные растения сейчас пользуются наибольшей популярностью.      На первом месте стоит Хлорофитум (Chlorophytum). Он выглядит очень эффектно – выгнутые стрелами листья ярких расцветок и ниспадающие усы, которые создают дополнительный ярус у растения.   Хлорофитум совершенно неприхотливое растение. Он одинаково хорошо растет и на свету и в полутени. Однако если в месте, где он стоит, много света, листья будут более яркими и пестрыми, в полутени листья приобретают более темный зеленый цвет.      На втором месте по популярности стоит Плюща обыкновенный (Hedera Helix). Сейчас выведено огромное количество самых разных сортов плюща, поэтому можно смело брать одновременно несколько разных сортов и создавать одну композицию.    Плющ предпочитает тень  и прохладу, поэтому при этих условиях развивается очень быстро. Правда, тем сортам, у которых пестрые листья, требуется гораздо больше света, однако под прямые солнечные лучи ставить их крайне не рекомендуется. Весной плющ начинает активно расти и ему требуется в это время года обильный полив.     На третьем месте у нас Традесканция (Tradescantia). Это растение очень любили еще наши бабушки. Листья у традесканции  имеют на лицевой стороне полоски чисто-белого, серебристого или розового цвета. Если разместить традесканцию в тени или полутени, ее листья станут более темными с однородным окрасом.    Если же поставить растение ближе к свету, например, на подоконник, листья приобретут более яркую расцветку.      На четвертом месте по популярности Крестовник Роули (Senecio rowleyanus). Это растение усыпано сочными маленькими листьями, которые красиво свисают вниз. Листья напоминают маленькие зеленые жемчужины. Крестовику Роули требуется защита от прямых солнечных лучей и полутень.        Ну, а на пятом месте у нас Фикус карликовый (Ficus pumila). Многие любят это комнатное растение за изящество форм. Фикус карликовый совершенно не теряет своей декоративности ни в светлом и теплом месте, ни в полутени и прохладе.   Это растение способно оживить интерьер любого помещения.                   
11	http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/rQFi/~3/KWewpeZ5xEs/blog-post.html	Петельная техника изготовления ковров	2013-08-01T11:05:00.299-07:00	tag: ковровая техника endoftag tag: нетканый гобелен endoftag 	 Решила освоить, наконец, технику нетканого гобелена и стала рыскать, как всегда, по интернету. Вот какую технику я нашла.    Кстати, о подобной технике изготовления ковров слышу впервые. 
12	http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/rQFi/~3/Bv7jSpFS-po/blog-post_19.html	Как правильно чистить различные ткани?	2013-07-19T09:07:35.980-07:00	tag: удаление пятен endoftag tag: чистка тканей endoftag 	     В любом интерьере ткани занимают одно из самых первых мест. Ткани и предметы, изготовленные из тканей, можно стирать, чистить и сушить различными способами. Однако все ткани по своему составу и назначению очень разнообразны, это следует учитывать при их чистке.     Если нет никаких противопоказаний, ткань можно постирать в стиральной машине или руками, в горячей, теплой или прохладной. Для стирки тканей используют стиральные порошки обычные или с различными добавками, хозяйственное или туалетное мыло, пятновыводители или отбеливатели с хлором или без него. Быстрее всего действуют хлорсодержащие отбеливатели, однако такие средства достаточно агрессивны и подходят не для всех видов тканей. Те отбеливатели, в которых не содержится хлор, практически не портят ткани, однако, эти средства действуют намного медленнее. Кроме того, при использовании любых отбеливающих средств волокна тканей постепенно истончаются, из-за чего изделие, изготовленное из тканей, быстрее изнашивается.     Некоторые ткани реагируют болезненно на процессы сушки под прямыми солнечными лучами и отжим. Процессы сушки и отжима очень не любят многие натуральные ткани, например, шелк или шерсть. Изделия из натуральных тканей рекомендуется сушить в прохладном затемненном месте.     Самые капризные ткани     Те ткани, в состав которых входят волокна натурального происхождения, требуют грамотного, особого ухода.      Льняные ткани при стирке имеют обыкновение садиться. Помимо этого, при глажке льняных изделий необходимо использовать увлажнитель.     Шерстяные ткани необходимо утюжить только через мокрую тряпочку. Если на шерстяных изделиях образовались стойкие замины и складки, то их можно удалить при помощи теплой мыльной воды, в которую был добавлен уксус. Загрязнения и пятна на шерстяных тканях следует сначала хорошо высушить, затем при помощи сухой щетки с мягкой щетиной удалить их.     Изделия из натурального шелка хорошо впитывают большое количество влаги. Однако шелковые ткани очень быстро сохнут. Однако при попадании на шелковое изделие даже небольшого количества пота, ткань быстро высыхает, на поверхности шелка образуются стойкие некрасивые пятна. В этом случае, шелковое изделие лучше отдать в химчистку. Не стоит отстирывать пятна на шелковых изделиях – в этом случае ткань просто может полинять. Обивка мягкой мебели из ткани тоже требует определенного ухода. Но часто на мягкую мебель тоже попадают пятна, которые бывают трех видов: смешанные, жировые и жидкостные. Однако любые пятна рекомендуется удалять моментально – при помощи чистой губки и теплой воды. Если пятно не очистилось, его следует сначала дополнительно обработать при помощи мягкого моющего средства и щеточки, затем хорошенько просушить. Губкой со специальным растворителем-пятновыводителем необходимо очищать жировые пятна.      Удаление пятен     Джем      Для удаления пятен от джема вам понадобится раствор из уксуса и мягкого мыла, а также губка. Протрите пятно, промойте его чистой водой и просушите.     Свечной воск     Для удаления пятен из свечного воска вам нужно сначала раздробить пятно, затем соскрести его, а в конце собрать полностью пылесосом. Остатки воскового пятна накройте двойным слоем промокательной бумаги и прогладьте. На ткань после удаления пятна нанесите трихлоэтан.     Пиво     Пятна от пива удалите при помощи мыльного раствора. Нанесите мыльный раствор на пятно и высушите ткань. Затем на пятно нанесите уксусный раствор и опять просушите. Промойте обработанное место чистой водой и снова просушите.     Кофе     Пятна от кофе легко замываются концентрированным мыльным раствором.     Чернила     Замойте ацетоном пятна чернильные пятна и хорошенько просушите. Обработанное место сначала промойте чистой водой, затем тщательно высушите.               
13	http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/rQFi/~3/ykh0FifIjOo/blog-post_14.html	Детские вязаные сумочки	2013-07-14T12:31:25.704-07:00	tag: вязаная сумочка endoftag tag: вязаный детский рюкзачок endoftag 	 Вот примеры детских вязаных сумочек. Жаль только, что я не умею вязать крючком - обязательно связала бы своей дочери такую прелесть.        
14	http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/rQFi/~3/0NYXerY4vVw/blog-post_8660.html	Деревянные напольные покрытия	2013-07-05T08:49:31.049-07:00	tag: штучный паркет endoftag tag: отделка стен endoftag tag: готовый бизнес под ключ endoftag 	 Напольные деревянные покрытия - это классический вариант отделки пола, который всегда будет востребован и никогда не выйдет из моды. Наибольшей популярностью пользуется паркетная доска и паркет. Однако стоимость этих напольных покрытий достаточно высока, поэтому многие используют для отделки пола более бюджетный вариант - ламинат.  Изготавливаются эти отделочные напольные покрытия из натурального экологичного материала - древесины, что является главным преимуществом данного отделочного материала.  Самыми высокими эксплуатационными свойствами обладает штучный паркет. Качество и стоимость штучного паркета зависит от древесины, которая использовалась при производстве. Самым мягким считается штучный паркет, который изготавливают из ели и сосны. Самым твердым - древесина оливы.    В зависимости от сучковатости изначального материала штучный паркет делят на сорта: - Третий сорт (рустик), из которого составляют плашки, отличающиеся по распилу, рисунку, степени сучковатости, тону. У такого паркета одних противоположных ребрах имеются пазы, на других противоположных - гребни. - второй сорт (натур), который делается из плашек, распиленных радиально и тангенциально. Паркет такого сорта различается по текстуре древесины, но получается одного тона. - Первый сорт (селект), который изготавливают из плашек, имеющих один тон. Укладку паркета лучше доверить профессионалу, так как необходимо соблюсти все подготовительные этапы работы.  Услуга готовый бизнес под ключ позволяет избежать большого количества рутинной работы по созданию собственного бизнеса. Готовый бизнес под ключ позволяет получить свою финансовую независимость и повысить социальный статус.  
15	http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/rQFi/~3/hRUaWVZMdTA/blog-post_402.html	Отделка стен бамбуковыми обоями	2013-07-05T07:21:02.097-07:00	tag: бамбуковые обои endoftag 	 Бамбуковые обои - это сравнительно новый отделочный материал. Цветовой спектр натуральных оттенков бамбуковых обоев довольно широк. Бамбуковые обои представлены в продаже в различных оттенках белого, желтого, коричневого и зеленого. Бамбуковые обои можно использовать для отделки деревянных, кирпичных или бетонных стен. Для фиксации этого отделочного материала применяют клей для виниловых обоев или жидкий клей.    При наклеивании бамбуковые обои не следует сдвигать, это нужно для того, чтобы обои не расходились. Для оклеивания стыков рекомендуется использовать пластмассовый шпатель, а не валик.  Если планируется наклеивать обои на поверхность стен, обшитых ДВП, ДСП или гипсокартоном, рекомендуется использовать обойные декоративные гвозди.  Выпускаются бамбуковые обои в рулонах.   
16	http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/rQFi/~3/bB4LwtnCt2M/blog-post_6048.html	Планкен для облицовки фасадов загородных домов	2013-07-05T03:48:05.944-07:00	tag: обучение рейки endoftag tag: планкен endoftag 	 Планкен относится к разряду отделочных и облицовочных материалов. Планкен представляет собой фасадную специальную доску. Изготавливают этот отделочный материал посредством сращивания из массива лиственницы. Облицовка фасада загородных домов планкеном отличается долговечностью. При этом, срок службы можно увеличить при дополнительной обработке соответствующими составами.    Планкен можно использовать в сочетании с другими облицовочными материалами или же в качестве самостоятельного отделочного материала. Во втором случае дом, который полностью отделанный планкеном, выглядит как настоящее деревянное строение.  В отличие от обычной строганной доски, углы планкена скруглены.  На строительном рынке можно встретить планкен двух видов - скошенный и прямой. Скошенный планкен нашивается внахлест, а во втором случае - с небольшими зазорами встык. Хорошая ветрозащита обеспечивается в обоих случаях.  Планкен не подвергается разрушению насекомыми и совершенно не подвергается гниению. Этот отделочный материал устойчив к повышенной влажности и температурным перепадам.   Тот, кто практикует рейки, получает большие возможности. Рейки помогает гармонизировать с близкими взаимоотношения, вылечиться без медикаментозных средств, стать более притягательным в общении с окружающими. Пройти обучение рейки в москве , так как самостоятельно обучиться этой системе невозможно. Передать возможность работы с энергией рейки может только грамотный специалист.  
17	http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/rQFi/~3/jrFEl4g10Oc/blog-post_6773.html	Отделка фасадов вагонкой	2013-07-05T03:00:11.838-07:00	tag: евровагонка endoftag tag: вагонка endoftag 	 Вагонка остается, по-прежнему, самым актуальным облицовочным материалом. Название свое вагонка получила благодаря деревянным рейкам, которые применяли ранее для обшивки железнодорожных вагонов. Название так и осталось, но сейчас вагонку используют для облицовки фасадов зданий и внутренних отделочных работ.  Этот отделочно-облицовочный материал получил вторую жизнь, благодаря современным технологиям обработки. Поэтому, в настоящий момент, вагонка отвечает всем самым высоким требованиям и стандартам.  Вагонка имеет много достоинств, среди них выделить особо хотелось бы следующие: - неприхотливость в эксплуатации; - декоративность; - легкость в монтаже и обработке; - отсутствует склонность к гниению; - доступная цена; - экологичность; - возможность дополнительного применения тонировки или лакокрасочных материалов; - взаимозаменяемость поврежденных элементов; - неприхотливость в эксплуатации; - способность повышать звуко- и теплоизоляцию. Вагонкой можно также запросто замаскировать некоторые дефекты поверхностей.  Производится вагонка как из древесины хвойных пород деревьев, например, из пихты, ели, лиственницы, сосны, так и из древесины лиственных пород деревьев, например, из ольхи, дуба или бука. Та вагонка, которую изготавливают из хвойных пород деревьев, используется как для наружных, так и для внутренних отделочных работ. Что касается вагонки из лиственных пород деревьев, то ее, по большей части, применяют для внутренней отделки помещений.  Монтировать вагонку рекомендуется в сухую погоду, так она прослужит гораздо больше.  Прибивают вагонку небольшими гвоздями с маленькими шляпками к обрешетке. Это позволит избежать возможного расщепления поверхности отделочного материала. К тому же, небольшие гвозди с маленькими шляпками не испортят внешнего вида вагонки.    Большое распространение, в последнее время, получила евровагонка, которая по определенным показателям отличается от вагонки обычной: - отсутствие сучков, идеально гладкая поверхность; - высокий уровень декоративности; - сохранение текстуры древесины за счет обработки особыми составами.  Помимо этого, евровагонка имеет специальные борозды (воздухоотводы). Таким образом, создаются благоприятные условия для естественной вентиляции. А это, в свою очередь, препятствует появлению грибов и других вредных микроорганизмов, а также препятствует излишнему увлажнению.  Евровагонка имеет четкие геометрические пропорции, что существенно облегчает установку этого отделочного материала.  
18	http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/rQFi/~3/2pdIfk612hI/blog-post_5.html	ЦСП (цементно-стружечная плита)	2013-07-05T02:20:29.745-07:00	tag: цементно-стружечная плита endoftag tag: ЦСП endoftag 	 Многие строители все чаще предпочитают сухой монтаж, отдавая предпочтение соответствующим отделочным материалам. Одним из таких материалов является ЦСП или цементно-стружечная плита.  Этот отделочный материал сочетает в себе одновременно все самые лучшие качества цемента и древесины. Впервые цементно-стружечная плита была изобретена и использовалась в 1930 гг. в США. Однако в России ее стали применять при строительстве только в конце прошлого столетия. Цементно-стружечные плиты имеют абсолютную устойчивость в негативному воздействию любых атмосферных явлений. Они "не боятся" сырости, низких и высоких температур. Этим они отличаются очень выгодно от плит из гипсокартона и поэтому их гораздо чаще используют для обделки фасадов коттеджей и загородных домов в любых регионах России.  Изготавливают цементно-стружечную плиту смеси цемента, древесной стружки  средней и мелкой фракции, минерализующих добавок (например, хлорида кальция) и воды.  Даже если сайт имеет привлекательный дизайн и красивый информационный текст, все это не поможет владельцу получить прибыль со своего проекта. Вот случае понадобится продвижение и оптимизация сайтов , которые помогут создать правильную аудиторию заинтересованных читателей и привлечь все больше потенциальных покупателей.  Цементно-стружечная плита формируется в процессе производства из трех слоев. Все эти слои подвергаются обязательному прессованию, в результате чего этот отделочный материал становится монолитным. Средний слой цементно-стружечной плиты состоит из опилок самой крупной фракции. В конечном итоге плита становится серой и ее поверхность отличается необычайной гладкостью.    ЦСП имеет целый ряд достоинств, которые выгодно отделяют ее от других отделочных и облицовочных материалов. Ниже приведены основные достоинства этого отделочно-облицовочного материала: - не выделяет вредных или горючих веществ; - не способен накапливать статическое электричество; - влагостойкий и огнеустойчив; - не подвергается разрушению насекомыми, грызунами и грибами; - обеспечивает хорошую шумоизоляцию; - устойчив к неблагоприятным климатическим и природным факторам; - не имеет склонность к деформации, короблению, в независимости от направления нагрузки, которая на него может быть оказана; - универсален; - есть возможность фиксации в любых направлениях.  
19	http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/rQFi/~3/hRVC7HMchik/blog-post_1571.html	Отделка потолков (часть первая)	2013-07-04T12:03:44.320-07:00	tag: отделка потолков endoftag tag: подшивной потолок endoftag 	 Самыми популярными и недорогими способами отделки поверхности потолка являются: оштукатуривание, окрашивание или оклеивание обоями или потолочными плитами. Однако все эти методы совсем не соответствуют новым тенденциям.  Тем, кто предпочитает классический способ отделки, рекомендуется обратить внимание на жидкие обои. Однако перед нанесением жидких обоев следует очень тщательно подготовить поверхность потолка. Эти подготовительные работы подразумевают очистку от пыли, выравнивание и грунтовку. После этого с помощью специального строительного пистолета или кельмы можно наносить состав жидких обоев на потолок. Если отделочные работы выполняются вручную, то раствор не растирается по поверхности потолка, а лишь растягивается.  В состав жидких обоев входят следующие компоненты: клей, пигменты и целлюлозные или хлопковые волокна. При проведении этих отделочных работ остается меньше грязи и пыли.  Перед нанесением на поверхность, жидкие обои необходимо развести, согласно прилагающейся инструкции, определенным количеством воды. Затем, смесь следует перемешивать до тех пор, пока она не приобретет однородную консистенцию. Очень важный момент! Во время перемешивания, а затем и нанесения смеси температура воздуха не должна быть ниже 10 градусов. Жидкие обои полностью высыхают примерно за 72 часа.  Достоинства жидких обоев: - пожаробезопасность; - экологичность; эстетичность.  При ограниченных финансовых ресурсах для отделки потолков можно также использовать клеевой потолок. т. е. модули в форме прямоугольника или квадрата, которые с помощью специального клея наклеиваются непосредственно на основу. Несмотря на довольно низкую стоимость, клеевой потолок имеет несколько достоинств. Он наносится на любые поверхности и не требует предварительных подготовительных работ. Помимо этого, поврежденные модули можно заменить в любое время.  Модули изготавливаются из полистирола и имеют гладкую или рельефную поверхность. Модули могут быть выполнены не только в чисто белом цвете, но и могут имитировать ткань, мрамор, дерево, природный камень и другие отделочные материалы.  Работы по оклеиванию начинают с середины потолка, модули располагают параллельными рядами. Дополнительно это потолочное покрытие можно украсить полистироловыми плинтусами и розетками.  Еще одним бюджетным вариантом является подшивной потолок. Это потолочное покрытие представляет собой каркасную конструкцию. Эта конструкция может быть облицована гипсокартоном, вагонкой, зеркальными плитами или же пластиковыми панелями. Сам каркас изготавливается из деревянного или металлического профиля, крепится очень плотно к потолку. Затем, на этот каркас прикручивается при помощи саморезов выбранный подшивной материал.  Еще более бюджетным вариантом является отделка потолка гипсокартоном. с помощью этого отделочного материала потолку можно придать саму разнообразную форму. Потолок можно выполнить в виде купола, арки или установить отдельные фигурные детали. Единственной проблемой такой отделки является затрудненность чистки.  Тем, кто предпочитает проводить репетиции на профессиональном уровне, рекомендуется   репетиционная база с очень качественным оборудованием и удобным расположением. Именно в такой репетиционной базе артисты или музыканты смогут, не отвлекаясь ни на какие проблемы, уйти полностью в творческий процесс.  
20	http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/rQFi/~3/838mPYME80s/blog-post_5231.html	Применение блок-хауса для облицовки фасадов	2013-07-03T22:23:10.050-07:00	tag: облицовка фасада endoftag tag: блок хаус endoftag tag: загородный дом endoftag 	 Блок-хаус в переводе с английского языка означает "блочный или каркасный дом". Из названия видно, что этот отделочный материал имеет прямое отношение к каркасным или блочным строениям. Дело в том, что в западных странах каркасные и блочные дома обшивают специальным материалом,который имитирует брус или даже оцилиндрованное бревно. Сейчас отделочный материал под названием блок-хаус также применяют в России для облицовки фасадов коттеджей и загородных домов. Его используют любители всего натурального.  Блок-хаус похож на вагонку, но несколько отличается от нее. Форма у панелей необычная. С лицевой стороны она выпуклая, а обратная сторона совершенно плоска. Эта форма помогает в значительной степени облегчить облицовку фасада.  Блок-хаус относится к универсальным отделочным материалам, поэтому его используют не только для наружной, но и для внутренней отделки.  Основные достоинства блок-хауса: - Идеально ровная поверхность, которая по прошествии времени не подвергается гниению, деформациям, растрескиванию, короблению. Достигается это выполнением продольных пазов с внутренней стороны.    Эти продольные пазы и снимают напряжение в пластине. - Повышенная прочность и одновременно легкость материала. - Экологичность. -Эстетичность. - Практичность в эксплуатации. Дело в том, что отдельные панели, при необходимости, всегда можно заменить. - Возможность дополнительной установки фальш фасада для защиты ограждающей поверхности от негативного воздействия атмосферных явлений и дополнительной теплоизоляции. - невысокий уровень остаточной влажности, так как материал в процессе производства подвергается предварительно основательной сушке.  Блок-хаус монтируют также как и вагонку. Для начала на пароизоляционный слой устанавливают обрешетку, затем осуществляют установку отделочного материала. В конце отделочных работ блок-хаус дополнительно рекомендуется обработать восковым лаком с лицевой стороны и антисептическим составом с внутренней. Это позволит значительно увеличить срок службы отделочного материала. Молодым родителям бывает достаточно сложно подготовить малыши к зиме, так зимнюю одежду для самых маленьких правильно подобрать очень. В этом случае идеальным решением станет  womar конверт , в котором малыш будет чувствовать себя очень комфортно. Кроме того, Womar конверт легко устанавливается на любой тип коляски.  
21	http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/rQFi/~3/Nfbfeq2boEo/blog-post_6969.html	Что такое "гибкий" камень?	2013-07-03T21:35:53.284-07:00	tag: гибкий камень endoftag 	 Сравнительно недавно на строительном рынке появился еще один отделочный материал, который называется "гибким" камнем. Этот материал изготавливают из кварцевого песчаника, который представляет собой осадочную породу разнообразных оттенков. В процессе производства этот отделочный материал пропитывается акриловым особым составом. Как только отделочный материал после пропитки затвердевает, его сразу же тонко распиливают на слои. После распила, на оборотную сторону "гибкого" камня фиксируют полимерную гибкую основу. Так получают "гибкий" камень.  Этот материал изготавливает как в виде обоев, так и в виде плит, поэтому "гибкий" камень часто используют не только для наружных, но и для внутренних отделочных работ.  Кстати, если "гибкий" камень смонтирован по бесшовной технологии, он особенно привлекательно смотрится на фасадах загородных домов. Для этой процедуры строители нагревают при помощи специального фена края плит, а затем прижимают эти плиты друг к другу очень плотно.  
22	http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/rQFi/~3/F7ZLr6xBbog/blog-post_8875.html	Клинкерная плитка для облицовки фасадов	2013-07-03T11:18:39.134-07:00	tag: облицовка фасада endoftag tag: клинкерная плитка endoftag 	 Специальный кирпич для облицовки придает фасаду эстетичный внешний вид, но его недостатком является достаточно высокая стоимость. Но его можно заменить другим схожим отделочным материалом, а, точнее, клинкерной плиткой. Плитка идеально имитирует размер, форму и внешний вид облицовочного кирпича.    Состав клинкерной плитки сходен с составом плитки керамической, отличие заключается в изготовлении. Если керамическая плитка штампуется, то клинкерная плитка выдавливается.  Клинкерная плитка подобно керамограниту, отличается высокой степенью морозоустойчивости, практически не впитывает влагу, не требует особого ухода и гигиенична.  Клинкерная плитка производится в разнообразных формах, поэтому с облицовкой любых поверхностей не возникает никаких проблем.     
23	http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/rQFi/~3/bkPi0aK1KWQ/blog-post_1738.html	Натуральный камень для облицовки фасада загородного дома	2013-07-03T10:45:55.951-07:00	tag: мрамор endoftag tag: гранит endoftag tag: облицовочный природный камень endoftag 	 В последние годы все больше для облицовки фасадов коттеджей и загородных домов применяют природный камень. Этот отделочный материал может быть в натуральном виде или же обработанный.  Натуральный камень для облицовки имеет целый ряд преимуществ. Этот отделочный материал очень прочный, экологичный, декоративный, а самое главное, требует минимального ухода. Гигиеническую чистку природного камня можно осуществлять лишь один раз в пять лет.    Для пущей надежности, природный камень можно покрывать защитным специальным составом или полировать.    Для фасада загородных домов и коттеджей в качестве отделочного материала рекомендуется применять такие натуральные камни как гранит, габбро, песчаник, известняк, кварцит, мрамор, травертин, ракушечник.  Природный камень крепится в виде автономных плит на несущую конструкцию. В этом случае верхние части совершенно не давят на нижние детали. Это сильно облегчает установку натурального камня.  К самым дешевым отделочным материалам относятся: доломит, песчаник, известняк. Однако эти материалы не сильно отличаются от более дорогих отделочных материалов (гранит, мрамор) по своим эксплуатационным характеристикам, а в некоторых случаях даже превосходят их.  Применение природного камня помогает создать очень эффектный и совершенно уникальный дизайн фасада.  Природный камень интересен тем, что его можно использовать не только самостоятельно, но и в сочетании с другими отделочными материалами. Так, например, натуральный камень отлично смотрится с декоративной фасадной штукатуркой.  Если натуральный камень используется совместно со штукатуркой. то им отделывают оконные проемы и цоколи.  Фасад загородного дома с отделкой из натурального камня считается признаком финансового благополучия и хорошего вкуса.  Но, помимо большого количества достоинств у натурального камня имеются и недостатки. В первую очередь, слишком высокая стоимость. Кроме того, натуральный камень имеет большой вес, поэтому создает дополнительную нагрузку на фундамент. Именно эти два недостатка заставляют строителей прибегать к альтернативе - искусственному камню. Искусственный камень изготавливают из серого или белого цемента, а также песка, в который были добавлены пигменты. Искусственный камень лишен двух недостатков, которые имеются у натурального аналога. Он имеет меньший вес и очень низкую стоимость.  Помимо одна сторона искусственного камня имеет плоскую поверхность, что в значительной степени облегчает монтаж. Современные технологии позволяют изготавливать искусственный камень похожий на булыжник, известняк, сланец, гранит и т. д.). Искусственный камень для облицовки фасадов имеет и другие достоинства. Он не горюч, не теряет своего первоначального вида под воздействием ультрафиолетовых лучей и других внешних воздействий.   
24	http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/rQFi/~3/kDIViL6tJD0/blog-post_7821.html	Керамический гранит для отделки фасада	2013-07-03T07:28:15.043-07:00	tag: керамический гранит endoftag tag: керамогранит endoftag 	 Керамогранит (керамический гранит) очень часто используется для наружной отделки стен загородного дома или коттеджа. Для изготовления керамогранита используют окиси металлов (каолинит и иллит), смеси белой глины, полевой шпат, кварцевый песок, а также пигменты. Все вышеперечисленные компоненты перемешиваются до абсолютно однородного состояния, затем формируются определенным образом и обжигаются при очень высоких температурах (примерно 1300 градусов).  По степени обработки керамогранит подразделяется на несколько типов: - Структурированный, который имитирует деревянные поверхности (паркетную доску или паркет). Однако такой керамический гранит чаще всего используют для внутренних отделочных работ. - Полированный, который по прочности несколько уступает матовому керамограниту. дело в том, что в полированном керамограните структура пор при полировке нарушается, поэтому он намного хуже и слабее реагирует на внешние механические повреждения. - Матовый, матовость которого достигается тем, что плиты керамогранита не подвергаются дальнейшей обработке после обжига. Именно поэтому матовый керамогранит наиболее всего подходит для наружных отделочных работ. Многие строители предпочитают работать с керамогранитом из-за его необычайной прочности. Помимо этого, он имеет наименьший коэффициент водопоглощения, бактериостатичен. Благодаря всему этому керамогранит не разрушается под воздействием агрессивных атмосферных явлений, повышенной влажности и температурных перепадах.  По своим эксплуатационным свойствам керамогранит превосходит натуральный камень, его можно даже чистить с применением абразивных чистящих средств. И, что самое важное, керамогранит - экологичный отделочный материал. Самым дорогим считаются плиты керамогранита с имитацией природного камня оникса. Самым практичным считается керамогранит с узором "соль-перец".  
25	http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/rQFi/~3/3ffc4Uwtg1s/blog-post_7499.html	Как правильно оформить стены фотографиями и картинами?	2013-07-03T07:05:52.576-07:00	tag: как развесить картины endoftag 	 Пустые стены навевают тоску и грусть. В далекие советские времена зияющую пустоту стен украшали различными пестрыми коврами и гобеленами. Однако эти времена давно прошли. Дело в том, что ковры являются отличным пылесборником и их очень неудобно бывает снимать и чистить. к тому же, ковры визуально уменьшают помещение.  Многие современные горожане украшают пустые стены картинами, красивыми тематическими постерами и фотографиями. Однако очень важно соблюдать определенные правила, иначе стены будут перегружены.     Правило первое    Картины, фотографии или постеры в самых больших рамах не должны заполнять собой весь центр стены. Максимальный размер рамы не должен превышать 1/6 части всей стены.     Правило второе    Постарайтесь чередовать размеры и формы рам, это поможет удачно создать композицию. Рамы с картинами или фотографиями в такой композиции можно вешать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.     Правило третье    Перед тем как вешать рамы с картинами или фотографиями на стены, разложите их на полу перед той стеной, на которую планируется их вешать. Это позволит вам идеально правильно распределить стены, не портя поверхность стен лишними дырами.     Правило четвертое    Постарайтесь создавать композицию из картин определенной тематики, например, ландшафты, люди, животные и т. д. Если вы не учтете это правило, у вас на стене получится не красивая композиция, а целый "винегрет".     Правило пятое    При вывешивании картин, начните с центральной (основной) картины, затем продвигайтесь к периферии. Вам будет легче, таким образом, подобрать дополнение к центральной картине или фотографии.     Правило шестое    Не стоит забывать о том, что между картинами необходимо соблюдать расстояние примерно в 5 см. Расстояние может быть и поменьше, если, конечно, рамы с картинами или фотографиями будут одной и той же формы и одного размера.  
